**ROYAUME DU MAROC**

**PROVINCE DE SEFROU**

**ASSOCIATION DE CHARITE POUR SOINS AUX PERSONNES AGEES PROVINCE DE SEFROU**

|  |
| --- |
| **N° :4/2025/ INDH/association** **de charité pour soins aux personnes âgées province de sefrou** |

**Cahier des prescriptions spéciales**

**Equipements de la ferme sociale à la commune Kandar Sidi Khiar - Province de Sefrou**

**ROYAUME DU MAROC**

**PROVINCE DE SEFROU**

**ASSOCIATION DE CHARITE POUR SOINS AUX PERSONNES AGEES PROVINCE DE SEFROU**

**EXERCICE : 2025** ***\_\_\_\_\_***

*MARCHE N° : 4/2025/INDH/Association de charité pour soins aux personnes âgées province de sefrou*

**OBJET : Equipements de la ferme sociale à la commune Kandar Sidi Khiar - Province de Sefrou**

Le présent marché est passé par appel d’offres ouvert national sur offres de prix

***ENTRE :*** Mr le président de l’association de charité pour soins aux personnes âgées province de sefrou

**- D’UNE PART -**

***ET :***

Mr : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Agissant au nom et pour le compte de  : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Faisant élection de domicile à : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Inscrit au registre de commerce S/N° :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Affilié à la C.N.S.S S/N° : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Titulaire du compte bancaire n° : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Patente N° : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Identifiant Fiscal n° : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Adresse électronique : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- N° téléphone : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**- D’AUTRE PART -**

***-*** ***Il a été convenu et arrêté ce qui suit*** -

**Chapitre premier : clauses administratives et financières**

**ARTICLE 1 :objet du marché**

Le présent marché a pour objet : Equipements de la ferme sociale à la commune Kandar Sidi Khiar - Province de Sefrou

**ARTICLE 2 :consistance des prestations**

Les prestations à exécuter au présent marché sont détaillées au bordereau des prix détail estimatif.

**ARTICLE 3 : Contenu de l’offre**

Chaque soumissionnaire est tenu de fournir une offre complète, claire et conforme aux exigences du présent marché. L’offre doit être constituée des trois volets suivants :

**1. Dossier administratif**

Le dossier administratif comprend :

* Les pièces réglementaires exigées, notamment :
  + Une copie du registre de commerce ;
  + L’attestation d’immatriculation à la CNSS ;
  + L’identifiant fiscal et la patente ;
  + L’attestation fiscale justifiant la situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de la CNSS (datées de moins de 3 mois) ;
* Une **présentation du prestataire**, mettant en évidence ses capacités techniques, logistiques et organisationnelles ;
* Les **références du prestataire** dans des marchés similaires (tableau synthétique + copies d’attestations ou bons de commande exécutés).

**2. Offre technique**

L’offre technique doit inclure :

* Une **note méthodologique** détaillant la démarche de livraison, d’installation, de mise en service et de garantie des équipements ;
* Un **chronogramme prévisionnel** des livraisons et interventions ;
* La **liste du personnel d’intervention** (techniciens/installateurs) accompagnée, le cas échéant, de CV, copies de diplômes ou attestations de compétence et de disponibilité (signées et légalisées si exigées).

**3. Offre financière**

L’offre financière comprend :

* L’**acte d’engagement** dûment rempli, signé et légalisé ;
* Le **bordereau des prix – détail estimatif** établi tel que défini dans le présent CPS.

**ARTICLE 4 *:* Prix**

Les marchés de fournitures sont passés à prix fermes. Il est établi en tenant compte du bénéfice et tous droits, impôts, taxes, frais généraux et d’une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des prestations objet de ce marché.

***ARTICLE 5 :* Impôts droits et taxes**

Les impôts, droits et taxes de toutes natures sont à la charge du titulaire.

***ARTICLE 6 :* Exécution des prestations**

L’autorité compétente signifiera au titulaire toutes instructions relatives à l’exécution du présent marché qui doit être réalisé dès réception de l’ordre de service prescrivant le commencement des prestations relatives audit marché.

Le prestataire garantit que toutes les fournitures livrées en exécution du présent marché sont neuves, n'ont jamais été utilisées, sont du modèle le plus récent en service et incluent toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériaux. Le prestataire garantit en outre que les fournitures livrées en exécution du marché n'auront aucune défectuosité due à leur conception, aux matériaux ou à tout acte ou omission du prestataire.

La livraison des fournitures objet du présent marché se déroulera en présence des représentants dûment habilités du maître d’ouvrage et du fournisseur après avoir effectué des vérifications qualitatives et quantitatives destinées à constater que les fournitures répondent bien aux spécifications exigées par ce marché.

Lorsque des contrôles préliminaires laissent apparaître des discordances entre les fournitures indiquées dans le marché et celles effectivement livrées, la livraison est refusée par le maître d’ouvrage et le titulaire est saisi immédiatement, par écrit, pour procéder aux modifications nécessaires à la correction des anomalies constatées, ou, le cas échéant, pourvoir au remplacement des fournitures non-conformes.

Le retard engendré par le remplacement ou la correction des fournitures jugées non conformes par le maître d’ouvrage sera imputable au fournisseur et la non-réception par le maître d’ouvrage ne justifie pas, par lui-même, l’octroi d’une prolongation du délai contractuel.

Après correction des défauts et anomalies constatés, ou remplacement des fournitures refusées, le maître d’ouvrage procède à nouveau aux mêmes opérations de vérification et de contrôle.

***ARTICLE 7 :* Délais d’exécution et pénalités**

Le fournisseur devra livrer les fournitures désignées en objet dans un délai de 30 jours. Le délai de livraison court à partir de la date prévue par l’ordre de service prescrivant le commencement de la livraison des fournitures.

Tout retard dans l’exécution des prestations entraînera l’application d’une pénalité fixée à un pour mille (1/1000) du montant initial du marché, par jour calendaire de retard.

Le montant total de ces pénalités ne pourra excéder huit pour cent (8 %) du montant initial du marché. Les pénalités seront automatiquement déduites d’office des décomptes sur les sommes dues au titulaire du marché.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable.

***ARTICLE 8 :* Cautionnement - retenue de garantie**

-Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : 30.000,00 dhs (trente mille dirhams).

-Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché **arrondi au dirham supérieur**.

-Il ne sera opéré aucune retenue de garantie sur les sommes qui seraient dues au titulaire

***ARTICLE 9 :* Modalités de paiement**

Pour l’établissement des décomptes, le fournisseur est tenu de transmettre au maître d’ouvrage tous les éléments justificatifs nécessaires permettant de préciser les quantités effectivement livrées ainsi que le montant correspondant à payer.

Le règlement s’effectuera **par tranches ou en totalité**, en fonction de l’avancement de la réception et de la livraison des équipements et matériels. Chaque tranche fera l’objet d’un décompte provisoire, établi sur la base des prix du bordereau – détail estimatif et des quantités réellement livrées.

Les montants ainsi arrêtés seront réglés **déduction faite de la retenue de garantie** et, le cas échéant, de l’application des **pénalités de retard** prévues au marché.

Les factures devront être présentées pour chaque tranche, dûment certifiées exactes et signées par le titulaire du marché. Elles devront également rappeler l’intitulé exact du compte courant postal, bancaire (RIB) ou du Trésor du créancier.

***ARTICLE 10* : Droits de timbre et d’enregistrement**

Le présent marché est soumis aux formalités d’enregistrement conformément aux lois et règlements en vigueur.

***ARTICLE 11:* Litige**

Tout différend relatif à l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du présent marché sera soumis en premier lieu à une tentative de règlement à l’amiable entre les parties concernées, à savoir l’association de charité pour soins aux personnes âgées de la province de Sefrou et le titulaire du marché.

En cas d’échec du règlement à l’amiable, le litige sera soumis aux juridictions compétentes conformément à la législation marocaine en vigueur relative aux associations et aux contrats conclus par ces dernières.

***ARTICLE 12 :* Conditions de résiliation**

Lorsque le fournisseur ne se conforme pas, soit aux stipulations du marché, soit aux ordres de service qui lui sont donnés, l’association de charité pour soins aux personnes âgées province de sefrou peut faire application des mesures correctives ou la résiliation du marché.

***ARTICLE 13 :* Validité et date de notification de l’approbation du Marché**

Le présent marché prendra effet et deviendra exécutoire uniquement après son approbation formelle par le bureau exécutif de l'association de charité pour soins aux personnes âgées de la Province de Sefrou, suivie d’une notification écrite adressée au titulaire du marché.

La notification d’approbation du marché sera effectuée par écrit dans un délai maximal de dix (10) jours calendaires à compter de la date d’ouverture des plis.

En cas d’absence de notification d’approbation dans ce délai, le titulaire est automatiquement libéré de son engagement contractuel envers l'association.

Toutefois, l'association peut, avant l’expiration du délai initial, demander par écrit une prorogation de validité de l’offre. Cette prorogation doit être acceptée explicitement par le titulaire pour demeurer applicable.

***ARTICLE 14:* Réception provisoire et définitive*.***

Le maître d’ouvrage s’assure, en présence du fournisseur ou de son représentant, de la conformité des prestations aux spécifications mentionnées dans ce cahier des prescriptions spéciales. A l’issue de ces vérifications, le maître d’ouvrage prononcera la réception provisoire.

La réception définitive aura lieu en même temps que la réception provisoire.

***ARTICLE 15:* Lieu de livraison*.***

La livraison objet du présent marché aura lieu à la ferme sociale commune Kandar Sidi Khiar province de Sefrou.

***ARTICLE 16:* Obligation diverse du fournisseur**

Le titulaire ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une exécution contraire à la volonté de l’administration. Il ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre à l’indemnité ou plus-value pour le gène et difficulté d’accès au lieu de la livraison.

***ARTICLE 17:* Exécution des prestations**

Les prestations devront être exécutées strictement selon les spécifications techniques du bordereau des prix. Le titulaire garantit que les équipements livrés sont neufs, exempts de défauts, et répondent aux normes et spécifications techniques exigées.

Toute anomalie ou non-conformité constatée lors de la livraison fera l'objet d'un refus immédiat par le maître d'ouvrage et devra être corrigée à la charge exclusive du titulaire.

***ARTICLE 18 :* Garanties**

Le fournisseur s’engage à fournir à l’Association de charité pour soins aux personnes âgées de la province de Sefrou toutes les informations utiles relatives à l’utilisation correcte des marchandises, en attirant expressément son attention sur les risques éventuels liés à leur emploi, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et de conformité aux usages professionnels.

Le fournisseur garantit que les biens livrés sont exempts de tout droit de tiers et qu’ils ne font l’objet d’aucune restriction de propriété ou d’usage. Il certifie être pleinement habilité à vendre lesdits équipements, sans qu’aucun trouble de droit (gage, nantissement, réclamation de tiers, etc.) ne puisse en compromettre la jouissance par l’association.

Le fournisseur s'engage à respecter l’ensemble des dispositions légales, réglementaires et techniques applicables aux produits concernés, notamment en matière de fabrication, conditionnement, commercialisation, livraison et traçabilité, de manière à garantir leur conformité à la réglementation marocaine en vigueur.

Il garantit, pendant une période minimale de **douze (12) mois** à compter de la date de réception définitive des équipements par l’association, que les marchandises sont exemptes de tout vice caché ou défaut de fonctionnement, y compris ceux liés à une usure prématurée, un défaut de fabrication ou une incompatibilité technique.

Pendant toute la durée de la garantie contractuelle, tout défaut ou dysfonctionnement signalé par écrit par l’association devra être pris en charge par le fournisseur dans un délai maximal de **quatorze (14) jours calendaires** suivant la réception de la mise en demeure. Le fournisseur devra procéder, à ses frais, à la réparation, au remplacement ou à la correction des produits défectueux.

Chaque remplacement ou réparation ouvre droit à une **nouvelle période de garantie** de **douze (12) mois** à compter de la date de réception du produit réparé ou remplacé.

À défaut d’exécution dans les délais impartis, l’association se réserve le droit, soit de procéder elle-même ou par un tiers aux réparations ou remplacements nécessaires aux frais du fournisseur, soit de demander le **remboursement intégral** du prix d’achat des produits défectueux.

Le fournisseur s’engage à assurer la disponibilité des pièces de rechange nécessaires au bon fonctionnement des équipements ainsi que le service après-vente pendant une durée minimale de **trois (3) ans** à compter de la livraison.

Enfin, les garanties prévues au présent article s’ajoutent aux garanties légales en vigueur, ainsi qu’à toute autre garantie explicite ou implicite dont le fournisseur pourrait se prévaloir dans le cadre de ses engagements professionnels.

***ARTICLE 19* : Éthique**

Le fournisseur s’engage à respecter les principes d’intégrité, de probité, de transparence, de non-discrimination, de loyauté et de bonne foi dans toutes les étapes de l’exécution du présent marché.

Il est strictement interdit au fournisseur de recourir à des pratiques frauduleuses, de corruption, de collusion, de coercition ou à tout autre comportement contraire à l’éthique commerciale. Toute tentative directe ou indirecte d’influencer de manière illégitime un membre de l’association ou toute personne impliquée dans la gestion ou le suivi du présent marché entraînera automatiquement l’exclusion du fournisseur et la résiliation immédiate du contrat, sans préjudice de poursuites civiles ou pénales.

Le fournisseur s’engage également à :

* Ne verser, proposer ou solliciter aucune commission, rétribution ou avantage indu en lien avec le présent marché ;
* Respecter les obligations sociales, fiscales, environnementales et professionnelles en vigueur au Maroc ;
* S’abstenir de tout conflit d’intérêts, en informant immédiatement l’association de toute situation pouvant compromettre son indépendance ou sa neutralité.

L’Association de charité pour soins aux personnes âgées de la province de Sefrou se réserve le droit de procéder à tout moment à des vérifications, audits ou contrôles sur l’exécution éthique du marché. Tout manquement grave aux principes du présent article pourra entraîner la résiliation de plein droit du contrat, conformément à la clause résolutoire.

**ARTICLE 20 : Clause résolutoire**

Chaque partie reconnaît que, outre les sanctions prévues en cas d’inexécution partielle ou de mauvaise exécution, le non-respect de certaines obligations essentielles pourra entraîner la résiliation de plein droit du présent marché.

Ainsi, si l’une des parties manque à l’une des obligations contractuelles ci-après désignées, et si ce manquement n’est pas corrigé dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception d’une mise en demeure écrite envoyée par l’autre partie, le contrat pourra être résilié de plein droit, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Les cas suivants justifient une telle résiliation :

* Le fournisseur ne respecte pas les délais ou modalités de livraison fixés contractuellement ;
* Le fournisseur livre des équipements non conformes aux spécifications techniques prévues dans le marché ;
* Le fournisseur n’assure pas les garanties prévues à l’article relatif aux garanties ;
* Le fournisseur sous-traite tout ou partie du marché sans l’accord préalable de l’association, ou en méconnaissance des conditions fixées ;
* Le fournisseur ne respecte pas les engagements éthiques, professionnels ou réglementaires explicitement mentionnés au contrat ;
* Le fournisseur fournit intentionnellement de fausses déclarations ou documents trompeurs dans le cadre de la contractualisation ;
* L’association ne respecte pas ses obligations de paiement dans les délais convenus;
* L’association refuse sans justification la réception des équipements livrés conformément au contrat ;
* Un cas de force majeure entraîne un retard de plus de trois (3) mois dans l’exécution des prestations.

Dans le cas d’une exécution partielle déjà réalisée avant la résiliation, celle-ci ne produira ses effets que pour l’avenir. L’association s’engage alors à régler les montants correspondant aux équipements effectivement livrés et acceptés.

En cas de contrat à exécution successive (livraisons ou prestations échelonnées), la résiliation peut intervenir dans les mêmes conditions, sans effet rétroactif, sauf en cas de manœuvres dolosives ou fausse déclaration manifeste. Dans tous les autres cas, la partie lésée pourra résoudre le contrat de plein droit avec effet rétroactif. Chaque partie devra alors restituer ce qu’elle a perçu ou reçu au titre du marché.

**Chapitre II : cahier des prescriptions techniques spécifications techniques**

**Bordereau des prix**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N°*** | ***DESIGNATION*** | ***Uté*** | ***QTE*** | ***P U/HT*** | ***PT/HT*** |
| **1** | Table polyvalente Pour salle de lecture | **U** | **32** |  |  |
|  | Table de lecture individuel mono pièce composé de : Table polyvalente Plateau en bois épaisseur : 19 mm (couleur au choix) Dimension larg. 700 Prof.600 Haut. 750 mm Piètement métallique avec verin de réglage de niveau de 25 mm piètements en tude rond Coin de jonction pied-traverse-table en abs Peinture époxy (couleur au choix) cuite au four Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de ± 5% Le Concurrent doit surligner toutes les caracteristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant |  |  |  |  |
| **2** | Chaise Type 1 pour salle de lecture | **U** | **35** |  |  |
|  | La chaise fixe sur 4 pieds est une structure soudée, deux piétements en U ouvert et deux ailles support dossier en tube acier laminé a froid deux entretoises en tube acier laminé a froid le dossier et l’assise en multiplie galbé recouverte avec de la mousse d’une densité 22g/L ép. 10mm sur le dossier et de 30g/L ép. 25 mm sur l’assise revêtu en tissu Anti feux categorie M1 Couleur au Choix Des embouts de protection articulée et antibruit. La surface de l'ensemble de la structure acier est traitée avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four. Couleurs au Choix Le Concurrent doit surligner toutes les caracteristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant |  |  |  |  |
| **3** | Chaise Type 2 pour salle de lecture | **U** | **40** |  |  |
|  | Chaise en tissu avec tablette écritoire : Chaise avec tablette écritoire, en tissu sur 4 pieds à assise et dossier en tissu protégée par une coque en PVC noir; Assise en mousse de haute densité revêtue en tissu; Tablette écritoire en polypropylène noir ; Piètements métalliques méplat munis de renfort sous forme de traverse soudée en tube métallique Le Concurrent doit surligner toutes les caracteristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant |  |  |  |  |
| **4** | Fourniture et pose des Store enrouleur tissu screen | M² | **200** |  |  |
|  | Fourniture et pose d'un équipement complet de store enrouleur à chainette comprenant : Tissus : screnne couleur au choix de la maitrise d’oeuvre. Mécanisme : composé du Mécanisme d'enroulement, des Supports latéraux, et la Barre de charge . La chaînette : constituée de petites billes plastiques tendues par un contrepoids. Le store doit : Permettre une manoeuvre précise et sans effort.Le Concurrent doit surligner toutes les caracteristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant |  |  |  |  |
| **5** | Brancard roulant Compose de  : | **U** | **1** |  |  |
|  | Brancard roulant en inox Relève buste réglable par crémaillère à 10 positions Ridelles en inox rabattables Matelas de 6 cm d’épaisseur Potence à deux crochets 4 roues de 12 cm dont 4 avec freins Manches de guidage Dimension matelas : 1790 x 520 mm Dimensions (LxLxH) : 1940x590x800mm Tolerence +/- 5% Fiche technique obligatoir par constructeurs ou distrubuteurs |  |  |  |  |
| **6** | Escabeau à 2 marches en inox | **U** | **1** |  |  |
|  | Piétement en tube acier Inox cintré. |  |  |  |  |
|  | Marche en tôle pliée non glissante. |  |  |  |  |
| **7** | http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpgArmoire vitrine | **U** | **http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpg1** |  |  |
|  | Structure en bois avec étagères |  |  |  |  |
|  | 4 portes battantes vitrées. |  |  |  |  |
|  | Dimension larg 800 prof 400 haut 1700mm |  |  |  |  |
| **8** | TABOURET MEDICAL | **U** | **1** |  |  |
|  | Mobilité fluide : base à 5 branches sur roulettes Réglage facile : vérin pneumatique intégré Design compact et sans dossier : liberté de mouvement maximale revetement en cuir ecologique |  |  |  |  |
| **9** | BUREAU MEDCIN Avec caisson en bois | **U** | **1** |  |  |
|  | Bureau professionnel compact et fonctionnel, idéal pour les espaces de travail individuels ou partagés. Il est doté d’un plateau de L1200 x P800 x H740 mm, en mélamine épaisseur19 mm, reposant sur une structure métallique Pentagonale  Le bureau intègre une goulotte passe-câbles, un voile de fond pour plus de discrétion, ainsi que des obturateurs pour une gestion optimale des câbles..Le Concurrent doit surligner toutes les caracteristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant |  |  |  |  |
| **10** | http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpgLit individuel de larg 900 prof 1900 Compose de | **U** | **http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpg50** |  |  |
|  | Sommier Structure Lateral en bois massif sapin rouge garnissage en mousse polyuréthane Haute densite revetement en tissus surface lamme de bois rouge couverte par mdf 8mm garnissage en mousse habille en tissus  Idéale pour les personnes ayant le dos sensible, sa suspension renforce la fermeté de couchage. structure solide en bois Massif les Cote laterale sont en mousse avec revetement tissus categorie anti tache couleurs au Choix tete de lit cadre en bois Section 40/40mm Galette carcasse en mélamine ep 8mm Couverture en mousse de 30 mm revetement en tissu anti tache Fiche technique exigee |  |  |  |  |
| **11** | Matelas pour Lit Simple larg 900 prof 1900 | **U** | **56** |  |  |
|  | Le matelas Sans ressort , confort: Ferme ,Compose d'un mixe mousse haute résilience (HR) et de mousse haute densité (H D), un soutien optimal et un accueil confortable pour un sommeil réparateur diminue la tension musculaire et la charge portée sur les points d'appuis. type-de-mousse  nobles Nature de garnissage  Synthétique traitement  Anti-acariens, Anti-humidité, Antibactérien coutil  Tissu stretch technologie  Mousse |  |  |  |  |
| **12** | Fourniture et pose de dressing en bois |  |  |  |  |
|  | Ossature de dressage en bois sapin rouge couverte par des blocs en panneaux de particule bois melamine Couleur au Choix Couvrant sol fond et toit l'espace dressing est compose d'un espace penderie muni de barres permettant de suspendre des cintres Des étagères ep 19mm en bois avec chant en pvc qui sont utilisées pour plier des affaires Des tiroirs, pratique avec mecanisme telescopique |  |  |  |  |
|  | Larg 1000 prof 510 Haut 2000 mm tolerence de 10% Les dimenssions sont a titre indicatif le Concurrent dois s'adapter avec les dimenssions existentes aucune plus value ne sera accortdee | **U** | **28** |  |  |
|  | Larg 1300 prof 510 Haut 2000 mm tolerence de 10% Les dimenssions sont a titre indicatif le Concurrent dois s'adapter avec les dimenssions existentes aucune plus value ne sera accortdee | **U** | **28** |  |  |
|  | Le Concurrent doit surligner toutes les caracteristique proposees sur les Fiches technique, seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant |  |  |  |  |
| **13** | Rideaux de Chambre | **U** | **16** |  |  |
|  | Fourniture et pose d'un rideau en black aout rideau occultant ou rideau cache soleil) Rideau en polystere durable, facile d'entretien et résistant aux plis et au rétrécissement. Ses fibres au tissage serré créent une barrière efficace contre la lumière.y Compris tringle et toute suggestion de pose |  |  |  |  |
|  | larg 2000 Environs tolerence 10% |  |  |  |  |
| **14** | Serviette 50 90 cm 100 % Coton | **U** | **80** |  |  |
| **15** | Serviette 30 ° 50 cm 100 % Coton | **U** | **80** |  |  |
| **16** | Couvre lit en cuir ecologique élastique étanche 1.50 / 2.50 M | **U** | **60** |  |  |
| **17** | Oreiller blan |  |  |  |  |
|  | Oreiller blanc Oreiller ergonomique Type de produit : Oreiller ergonomique pour dormeur  Couleur : Blanc Dimensions : 72x43 Forme Ergonomique  Matériau coeur : 100 % latex naturel micro - perforé  Densité du latex : 55 à 65 kg / m ( fermeté moyenne à  ferme )  Zone de soutien : Nuque - tête- épaules | **U** | **120** |  |  |
| **18** | Tale d'oreiller beige 70 ° 50 CM | **U** | **120** |  |  |
| **19** | Couette légère | **U** | **60** |  |  |
|  | Couette légère blanche Type de produit Couette naturelle légère  Utilisation : Saison été / mi - saison chaude Dimensions : Adapte a ( lit 1 personnes )  • Grammage : 150 g / m ( léger - idéal pour températures douces )  Très bon équilibre entre respirabilité - secouer pour redonner du gonflant .  Entretien courant Aérer régulièrement - secouer pour redonner du gonflant  Lavage Nettoyage à sec conseillé ou machine à 40 ° C ( selon étiquette)  Séchage : En sèche - linge à basse température avec balles de séchage |  |  |  |  |
| **20** | Drap plat beige | **U** | **60** |  |  |
|  | Drap plat beige  Type de produit : Linge de lit Drap plat -Utilisation lit une place  Démentions : 180x 270 cm Environs  Couleur au choix ( neutre ; ton chaud naturel ) " Forme : Rectangulaire - bords droits  Matière : polycoton ( selon version ) |  |  |  |  |
| **21** | Lave Sech 15KG | **U** | **2** |  |  |
|  | Lave-linge 15/8KG | 6 Motion Direct Driv | Moteur Direct Driv TurboWash AIDD™ Marque : LG ou equivalent  CAPACITE DE SECHAGE : 8KG CAPACITE DE LAVAGE: 15KG VITESSE D'ESSORAGE :1400 TR |  |  |  |  |
| **22** | Couverture plaid mouton double face | **U** | **120** |  |  |
|  | Couverture polaire moelleuse, douce et chaude pour lit et canapé,  Longueur (cm) 200 cm Largeur/profondeur (cm) 180 cm conçue avec du sherpa 220 g/m² sur un côté et du sherpa jacquard shaggy 250 g/m² sur l'autre côté, double face est moelleuse, ultra-confortable  Chaud mais léger : |  |  |  |  |
| **23** | Couverture oreiller | **U** | **120** |  |  |
|  | Couverture oreiller  Dimensions 70x50cm Housse extérieure ; coton zippé Couverture Lavable en machine à 30 ° C / 40 ° C Séchage à l'air libre ou basse température . |  |  |  |  |
| **24** | Lit médicale HOSPITALISATION | **U** | **6** |  |  |
|  | LIT HOPITAL MECANIQUE A 1 FONCTION Tête et pied de lit en ABS amovibles et Sommier en Epoxy  Roues en ABS (dont 4 à freins); d=120mm (4 pcs) Ridelles en Aluminium rabattables de hauteur: 350 mm (2 pcs) Potence amovible à 4 branches (1 pc) Crochet pour poche à urine de drainage amovible (1 pc) 1 Fonction : -Relève buste réglable de 0 à 80° par manivelle Dimensions : 1960 x 900 x 500 mm Hauteur Fixe |  |  |  |  |
| **25** | Matelas Médicale | **U** | **6** |  |  |
|  | Matelas à air en PVC, gonflable Matelas dynamique, au mode alternatif Compresseur silencieux : 220V Peut être accroché au lit Dimensions: 2270 x 970 mm Compact et léger Facile à entretenir Le Concurrent doit surligner toutes les caracteristique proposees sur les Fiches technique, seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs ou distrubuteur seront accptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricant ou par le revendeur , une attestation delivrees par le (S) fabricants mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant |  |  |  |  |
| **26** | TABLE A MANGE type 1 | **U** | **6** |  |  |
|  | Un plateau en ABS, couleur bleu ciel Colonne en Epoxy avec cache en plastique blanc 4 roulettes, dont 2 avec freins Réglable en hauteur par vérin à gaz Dimensions: 880 x 440 x 770-1050 mmTolerance +/- 10% Le Concurrent doit surligner toutes les caracteristique proposees sur les Fiches technique, seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs ou distrubuteur seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricant ou par le revendeur , une attestation delivrees par le (S) fabricants mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant |  |  |  |  |
| **27** | Climatiseur | **U** | **16** |  |  |
|  | Fourniture et pose de climatiseurs 9000 BTU inverter de  meilleure marque CLASSE ENNERGITIQUE y compris Toutes sujétions  de fourniture de pose d'encastrement ,  Caractéristiques et spécifications :  Capacité de refroidissement / chauffage : 9000 BTU / h |  |  |  |  |
| **28** | Chauffe-eau Solaire | **U** | **4** |  |  |
|  | Fourniture et pose de chauffe - eau solaire circuit fermé de 300L Avec pompe circulateur Y Compris racordement en ppr y compris Toutes sujétions  de fourniture de pose d'encastrement ,  Fiche technique valide par le distrubuteur |  |  |  |  |
| **29** | http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpgTable pour espace a mange | **U** | **http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Ocp.jpg10** |  |  |
|  | Table carrée professionnelle en résine fibre de verre, à pied central à quatre branches, dotée d’un plan DurelTop comportant un motif à cercles ajouré photogravé.polypropylène fiberglass traité anti-UV et coloré dans la masse. Effet mat. Vérins de réglage. Résine recyclable.Hauteur 750 Largeur 800 Profondeur 800 mm Le Concurrent doit surligner toutes les caracteristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant |  |  |  |  |
| **30** | Chaise pour salle a mange en fibre de glasse | **U** | **60** |  |  |
|  | Fauteuil monobloc. Matériau: polypropylène fiberglass traité anti-UV et coloré dans la masse. Effet mat. Avec patins anti-dérapants.Avec Coussin assise revetement en tissus Couleurs au choix Epaisseur 3,5 cm. HOUSSE Tissu - Tissu 100% Anti tache  REMBOURRAGE Mousse polyuréthane. Densité 28 kg/m3. Structure monocoque en résine fibre de verre soigneusement criblée de motifs à fleurs carrées et rayonnantes réparties régulièrement sur la surface tridimensionnelle de l’assise. Fauteuil Empilable.Le Concurrent doit surligner toutes les caracteristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant |  |  |  |  |
| **31** | Salon marocain Compose de | **ML** | **12** |  |  |
|  | Banquettes en bois massif sculptés hetre sculptés profondeur 800, hauteur 200 mm ép. 3.5 Avec Accoudoirs Dimensions larg 800 prof 800 haut 680 mm et 2 Tables coin en bois massif sculptés Dimensions larg 820 prof 800 haut 710 mm ,les Matelas à ressort pour banquette de marque Simmons ou similaire de 1ère qualité Grands Coussins en pur coton de 1ère qualité. Coussins décoratifs en pur coton de 1ère qualité.Boudins de 1er choix Tissu velourd pour matelas et brocard pour les grand coussin , petit coussin et les boudins de 1ère qualité |  |  |  |  |
| **32** | Tables centrales | **U** | **1** |  |  |
|  | Tables centrales en bois hetre massif sculptés y compris verre. Diamètre 1200 haut 600 mm |  |  |  |  |
| **33** | Tables cendriers | **U** | **4** |  |  |
|  | Tables cendriers en bois hetre massif sculptés y compris verre Dimensions Hors tous larg 400 prof 400 haut 550 mm |  |  |  |  |
| **34** | TAPIS Marocain | **M²** | **12** |  |  |
|  | Tapis dessin marocain TYPE Rbati Les chaînes et les trames sont en motif marocain Couleur et motif au choix |  |  |  |  |
| **35** | Aspirateur avec sac | **U** | **1** |  |  |
|  | Capacité de réservoir : 3L réservoir avec sac réglage de puissance d'aspiration Système de filtration efficace Design ergonomique Tube d'aspiration en aluminium Types de sol : parquet ,carrelage ,tapis ,moquette |  |  |  |  |
| **36** | Canapé 3 places | **U** | **3** |  |  |
|  | Canapé 3 places ; Structure réalisée avec panneau multicouche aggloméré de bois revêtement en polyuréthane expansé densité 4 kg/m3. Dossier réalisé en polyuréthane expansé densité 18 kg/m3 Siège et bras réalisés en polyuréthane expansé densité 4 kg/m3, la structure porteuse du canapére est en bois massif hetre vernis revêtement en tissu anti tache Dimensions hors tous larg 2080 prof 900 haut 820 mm |  |  |  |  |
| **37** | Bibliothèque Espace dettente | **U** | **2** |  |  |
|  | Bibliothèque en bois - Etagères de rangement 168cm en bois . -Hauteur 1800 Largeur : 800 Profondeur 400 mm Le produit est fabriqué avec des panneaux de particules 1 " classe ; d'une épaisseur et 18mm .2portes vitree et 2 porte en bois |  |  |  |  |
| **38** | Table bassse En bois Dim larg 1000 Prof 600 Haut 450mm | **U** | **1** |  |  |
|  | Le produit est fabriqué avec des panneaux de particules de 1ère classe, d’une épaisseur de 19mm.Chant en pvc table avec niche  Matériaux respectueux de l'environnement et de la santé. |  |  |  |  |
| **39** | Fourniture et pose d'une Lustre de salon | **U** | **1** |  |  |
|  | Lustre de salon en cuivre  Lustre suspendu au design marocain Diamètre de 80 cm Câble extensible Température de couleur : (selon le choix du Maitre d'oeuvrage ) |  |  |  |  |
| **40** | Fourniture et pose d'une Applique murale en verre | **U** | **4** |  |  |
|  | Puissance : 16W Entrée : 110-240 V, 50/60 Hz Température de couleur : (selon le choix du Maitre d'oeuvrage ) Matériaux : Cristal-Verre-Alu ou cuivre  Source lumineuse : e14 Durée de vie de la lumière : 30.000h Économie d'énergie : A+ |  |  |  |  |
| **41** | TAPIS moderne | **M²** | **5** |  |  |
|  | Tapis dessin moderne Les chaînes et les trames sont en motif abstrait |  |  |  |  |
| **42** | Fourniture et pose des Climatiseur 18000 BTU | **U** | **2** |  |  |
|  | Climatiseur 18000 BTU inverter de  meilleure marque CLASSE ENNERGITIQUE y compris Toutes sujétions  de fourniture de pose d'encastrement ,  Caractéristiques et spécifications :  Capacité de refroidissement / chauffage : 18000 BTU / h |  |  |  |  |
| **43** | Fourniture et pose des Stores jour et nuit motif marocain | **M²** | **24** |  |  |
|  | Fourniture et pose d'un équipement complet de store Jour et nuit à chainette comprenant : Tissus : au choix de la maitrise d’oeuvre. Le Concurrent doit surligner toutes les caracteristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant |  |  |  |  |
| **44** | TV 75 pouce | **U** | **2** |  |  |
|  | Fourniture et pose TV 75 pouce TELEVISION 75 POUCES  -Téléviseur de 75 pouces avec une résolution UHD  4K Smart TV . Dispose de trois ports HDMI , De ports USB ; de  Wi - Fi intégré et du Bluetooth avec support mural ;  Fourniture et pose . |  |  |  |  |
| **45** | Rayonnage metalique | **M²** | **20** |  |  |
|  | rayonnage metalique Travee de rayonnage metalique 4 Cornières en tôle 15/10 Repond au Norme EN15512 Relative a la Conception et a la fabrication des rayonnages metalique modulaire  5 tablettes horizontales chaque tablette renforcées en tôle 7/10 Ce rayonnage admet une charge environ de 90 kg par tablettes Les pieds des montants sont protégés par des embouts. Finition peinture époxy 200° Couleur au Choix Le Concurrent doit surligner toutes les caracteristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant |  |  |  |  |
| **46** | îlot central en inox Alimentaire | **U** | **1** |  |  |
|  | résistant à la corrosion, à la chaleur, aux chocs et à l'humidité, garantissant une longue durée de vie aux équipements.habillage en Inox brossé ou satiné ep 2mm , qualité alimentaire Dimensions : L 2000 mm x P 1200 mm x H standard 900 mm Plan de travail : Inox massif intégré Équipement inclus 4 feux gaz 4 portes et 3 tiroirs Espace de rangement pour vaisselle des étagères en inox Hotte suspendue avec 2 filtres Rangements intégrés |  |  |  |  |
| **47** | Bureau Collaborateur | **U** | **2** |  |  |
|  | Dimensions : L160 x P80 x H75 cm Plateau : Panneau mélaminé, finition bois  Structure : Piètement en métal, finition gris alu, robuste et stable Équipement : Caisson mobile 3 tiroirs : Serrure intégrée pour sécuriser les documents Voile de fond : Métallique, finition gris anthracite Passe-câbles : Intégré pour une gestion efficace des câbles Coloris : Plateau finition bois / Structure gris aluminium Le Concurrent doit surligner toutes les caracteristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant |  |  |  |  |
| **48** | Bureau Directeur | **U** | **1** |  |  |
|  | Bureau en bois mélaminé Structure : Piètement en métal, finition gris alu, robuste et stable Dimension (LxPxH en mm : 1800x1600x750)  Équipement : meuble retour a 2 portes battante , 2 tiroirs et une niche au milieux Dim larg 1200 Prof 400 Haut 580 mm Le Concurrent doit surligner toutes les caracteristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant |  |  |  |  |
| **49** | Ensemble fauteuils Collaborateur Compose de : | **U** | **2** |  |  |
|  | Pack Composde de 01 Fauteuil Opérateur haut dossier et 2 Chaises Visiteurs : Ensemble harmonieux et ergonomique composé d’un fauteuil opérateur avec deux fauteuils visiteurs sur 4 pieds Dossier en Mesh respirant avec soutien lombaire intégré Accoudoirs fixes Assise en mousse injectée, tapissée en tissu Couleur au choix  Mécanisme basculant (fauteuil opérateur) Réglage en hauteur par vérin à gaz (fauteuil opérateur) Base Chrome sur 5 roulettes (fauteuil opérateur) Structure 4 pieds avec asise et dossiere tapisse en tissu Couleur au choix (fauteuils visiteurs) Le Concurrent doit surligner toutes les caracteristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant |  |  |  |  |
| **50** | Ensemble de fauteuils de Direction Compose de: | **U** | **1** |  |  |
|  | pack Compose de 01 Fauteuil Président Haut Dossier et 2 Visiteurs Revetement en Cuir Ecologique :  Accoudoirs fixes en aluminium Avec rembourage en cuir ecologique  Assise en mousse injectée haute densité Mécanisme d'inclinaison multi-positions avec verrouillage Réglage en hauteur par vérin à gaz Base Chrome à 5 roulettes pour mobilité fluide deux fauteuils visiteur en cuir ecologique pietement luge chrome Le Concurrent doit surligner toutes les caracteristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant |  |  |  |  |
| **51** | Table de reunion | **U** | **1** |  |  |
|  | Table de réunion rectangulaire au design épuré, idéale pour les espaces de travail collaboratifs avec 10 Chaise en tissu  Plateau en bois stratifié, Couleurs au Choix  Piètement en métal thermolaqué, robuste et stable Structure minimaliste facilitant l’intégration dans tout type d’environnement professionnel Dimensions L x P x H en mm : 2400 x 1200 x 750 Le Concurrent doit surligner toutes les caracteristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant |  |  |  |  |
| **52** | Vidéoprojecteur | **U** | **3** |  |  |
|  | Vidéoprojecteur ( Data SHOW )  -Résolution : WXGA : 1280x 800,16 : 10  -Luminosité : 3.300 lumen -1900 lumen ( économie )  -Conformément à la norme IDMS15.4  Rapport de contraste : 10.000 : 1 : 206 W 4000h  Longévité 7.000h Longévité ( en mode économique )  -Rapport de projection : 1.04-1.26 : 1  -Taille de l'image : 30pouces - 300pouces  -Système de projection 3LCD , Obturateur RVB à cristaux  liquides  -Haut - parleur : IW  -Poids : 1.8 KG  -Connexions USB 2.0 type A , USB 2.0 type B.Entrée  VGA Entrée composite Entrée audio mini - jack ; MHL , Réseau  local sans fill IEEE 802.11b / g / n ( WIF14 ) Réseau local sans fil  b / g / n 2.4GHz )  Livré avec :  -Support plan fond universel pour vidéoprojecteur charge entre  13Kgs Attache réglable de 07 à 90 cm  Cable HDMI -Installation et mise en service |  |  |  |  |
| **53** | écrans de projection | **U** | **3** |  |  |
|  | écrans de projection Ecran DE PROJECTION MOTORISE 3m\*3m AVEC TELECOMMANDE Ecran mural électrique de projection  Dimensions 300cm x300 cm blanc mat avec télécommande  -Type d'écran : Fixe avec déroulement motorisé  -Format de l'écran 1 : 1  -Fixation Murale  -Hauteur 300 cm - Largeur : 300  -Puissance 121 W et télécommande radio  -Livré avec installation et mise en service , |  |  |  |  |
| **54** | Ordinateur de Bureau | **U** | **3** |  |  |
|  | Ordinateur Tout - en - un -Caractéristique - Techniques : Type : Ordinateur tout - en - un combinant écran et unité centrale en un seul appareil . Ecran : écran tactile ou standard de24 pouces minimum ; avec une résolution Full HD ( 1920x1080 ) ou supérieure pour une clarté optimale .  -Configuration : Processeur : Minimum Intel Core i5 13 TH ou équivalent AMD  Mémoire RAM : Minimum 8Go ; extensible à 16 Go -Fonctionnalités :  Connectivité : Ports USB 3.0 ; HDMI ; et connectivité WI- Fl et Bluetooth . Système d'exploitation : Windows 11 Pro Windows 11Pro Windows 11 Pro ou similaires préinstallé avec les logiciels de bureau nécessaires Audio Système audio intégré . |  |  |  |  |
| **55** | Imprimante multifonction Canon ou similaire MF | **U** | **3** |  |  |
|  | Imprimante multifonction LASER Fonctions : Impression ; copie ; numérisation |  |  |  |  |
| **56** | COPIEUR de Bureau | **U** | **1** |  |  |
|  | Multifonction laser monochrome A3 de 22 ppm Impression monochrome A4 rapide Impression, copie et numérisation Solution de documents multifonction Connexions Travailler avec des périphériques mobiles Compatibilité réseau Options de connectivité améliorées Double processeur personnalisé Canon de 400 Mhz Connexion d'interface 100Base-TX/10Base-T LAN sans fil (IEEE 802.11 b/g/n) USB 2.0 (périphérique) x 1 Temps de préchauffage À la mise en route : 13 secondes ou moins\* À partir du mode veille : 4,3 secondes Temps de mise sous tension du périphérique, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la copie (hors réservation d'impression) |  |  |  |  |
| **57** | Poubelle à pédale 40 litre | **U** | **4** |  |  |
|  | Poubelle à pédale 40 L -Poubelle à pédale élégante et pratique pour une utilisation quotidienne Capacité généreuse de 40 litres pour une grande famille . Couvercle à fermeture douce pour une hygiène optimale Pédale robuste pour une ouverture facile Finition en acier inoxydable brossé pour un look modeme |  |  |  |  |
| **58** | Poubelle à pedale10L | **U** | **24** |  |  |
|  | Poubelle à pedale10L , sans seau -La poubelle à pédale a une capacité de 10 litres et ne comprend pas de seau intérieur . dimensions sont d'environ 31x26 |  |  |  |  |
| **59** | Fourniture et pose d'une Fantaine d'eau | **U** | **3** |  |  |
|  | Structure en acier inoxydable SUS304, haute résistance à la corrosion. Système de filtration complet en 5 étapes avec osmose inverse. Capacité de filtration jusqu’à 100 GPD (gallons par jour). Réservoir de grande capacité : 18.9 litres. Refroidissement rapide par compresseur (120W). 2 robinets : col de cygne + jet d’eau. Cuves internes en acier inox de qualité alimentaire. Adapté à plusieurs lieux publics |  |  |  |  |
| **60** | Chaise garde robe pliable aluminium | **U** | **6** |  |  |
|  | Chaise garde robe pliable aluminium  elle est livrée avec une cuvette WC intégrée .  Spécifications Techniques :  -Eléments Détails Structure : Acier chromé Type de roues : Roulettes pleines et roues arrière robustes . Assise : Forme en U ; très durable  Diamètre des roues arrière : 58 cm ( 22 ) environs  -Diamètre des roulettes avant 20 cm ( 7 ° )  -Largeur totale : 64 cm  -Largeur d'assise : 44cm  -Hauteur d'assise ; 50cm  -Hauteur totale du fauteuil : 87cm  -Longueur total 105em  -Hauteur du dossier : 37cm  -Charge maximale : 100KG  Tolerence de +/-10% |  |  |  |  |
| **61** | Portrait Officiel de sa Majesté le roi | **U** | **18** |  |  |
|  | Portrait Officiel de sa Majesté le roi Mohammed VI Dimension : 50x70 CM . Cadre en bois de l'administration ; fourni par service Barid al Maghrib |  |  |  |  |
| **62** | Portrait Officiel de sa Majesté le roi GM | **U** | **4** |  |  |
|  | Portrait Officiel de sa Majesté le roi Mohammed VI Dimension : 1M / 1.5CM.Cadre en bois de l'administration ; fourni par service Barid al Maghrib |  |  |  |  |
| **63** | Armoire haute monobloc métallique à portes battantes | **U** | **1** |  |  |
|  | larg 1000 prof 450 haut 1980mm |  |  |  |  |
|  | 4 tablettes intermédiaires Le Concurrent doit surligner toutes les caracteristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant |  |  |  |  |
| **64** | Armoire basse métallique à portes coulissantes métalliques | **U** | **4** |  |  |
|  | larg 1200 prof 450 haut 1000mm |  |  |  |  |
|  | 2 tablettes réglables intermediaires |  |  |  |  |
|  | avec poignées et serrures incorporées Le Concurrent doit surligner toutes les caracteristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant |  |  |  |  |
| **65** | Classeur a 4 tiroirs | **U** | **4** |  |  |
|  | lar 485mm prof 650mm haut 1315mm entièrement métallique pour dossier suspendus ministre au a4, fermeture de tous les tiroirs par une serrure unique a clés afin d'éviter le basculement du meuble, l'ouverture d'un tiroir condamne l'ouverture des autres ouverture des tiroirs par préhension longitudinale avec porte étiquettes classeur a glissière télescopique Le Concurrent doit surligner toutes les caracteristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant |  |  |  |  |
| **66** | Coffre fort | **U** | **1** |  |  |
|  | Coffre fort a combinaison electronique plus cle et cle de secour dim Haut 500 Larg 430 Prof 500 mm poid 73KG Coffre fort ignifuge 1 ou 2 heures en fonction des modèles, homologués normes NT Fire017 et UL72 |  |  |  |  |
| **67** | Cuisinière 6 feux | **U** | **1** |  |  |
|  | Cuisinière 6 feux ( 35KW ) Dim ( 120 \* 70 \* 85 ) Four ( 7KW ) Corps en acier inoxydable- Soupape de sécurité Dispositif de contrôle de flamme Moulage de type industriel Compatible GPL et Gaz Nature -Allumage piézoélectrique , piloté Dimensions du four selon GN 2/1 Température du four réglable entre 50 et 300 ° C Four isolé- Tablette grillagée GN 2/1 portative Facile à nettoyer Pieds réglage CUISINIER FOURNEA |  |  |  |  |
| **68** | Four à pain | **U** | **2** |  |  |
|  | Four à gaz de larg 600 mm Hauteur : 63 cm Profondeur : 46 cm Couleur : Gris |  |  |  |  |
| **69** | PETRIN ROBUSTE | **U** | **1** |  |  |
|  | Pétrin professionnel 1800W avec bol en aluminium de 7L. Idéal pour pétrir, battre et mélanger toutes vos préparations. 6 vitesses + Pulse, moteur puissant et accessoires inclus : fouet, crochet pétrisseur et batteur plat. Robuste, facile à utiliser et à nettoyeAccessoires inclus : Crochet pétrisseur Batteur plat Fouet ballon Fonctions : Pétrir, battre, mélanger Matériau du corps : Finition inox Utilisation : Facile à manipuler, accessoires amovibles pour un nettoyage simplifié |  |  |  |  |
| **70** | Moulin Epices / Cafe | **U** | **1** |  |  |
|  | moulin électrique de 1kg ’outil incontournable pour mouliner avec précision  Fabriqué en inox alimentaire résistant à la corrosion ; Grande capacité de 1kg : idéal pour mouliner de grandes quantités en une seule fois ; Bol de moulure en inox doté de 3 lames amovibles facile à nettoyer ; Moteur puissant avec fil de cuivre 100% résistant aux hautes températures; Deux verrous empêchent le couvercle de s’ouvrir accidentellement pendant que le moulin fonctionne ; Bloc moteur avec système de d’oscillation 270° et poignée antidérapante ; Base en inox avec pieds antidérapants : pour une meilleure stabilité lors d’utilisation ; Minuterie intégrée vous permet de régler la durée de fonctionnement ; Intercepteur d’initialisation en cas de surcharge ; Puissance  3000 Watts Nombre de lames 8 |  |  |  |  |
| **71** | Réfrigérateur Congelateur | **U** | **1** |  |  |
|  | Réfrigérateurs-congélateurs WHIRLPOOL Ou equivalent  congelateurs en haut Réfrigérateur Pas de givre (réfrigérateur) Oui Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) Ou iClasse d'efficacité énergétique A+++ |  |  |  |  |
| **72** | Réfrigérateur | **U** | **1** |  |  |
|  | Le réfrigérateur BEKO Ou similaire de 365 L.  Technologie NoFrost pour un entretien simplifié La température est uniformément répartie, assurant des conditions idéales dans l'ensemble du compartiment. Efficacité énergétique remarquable Classé A++, ce réfrigérateur se distingue par une faible consommation d’énergie : seulement 131 kWh/an à 25 °C. Même à 32 °C, Son fonctionnement silencieux (35 dBA) garantit un confort au quotidien. Conception intelligente et durable Équipé d’un affichage tactile (membrane) intuitif, un contrôle simplifié de la température. Sa classe climatique SN-T assure un fonctionnement optimal même en cas de variations de température ambiante. Solide et fiable, |  |  |  |  |
| **73** | CONGELATEUR | **U** | **2** |  |  |
|  | CONGELATEUR VOLUME TOTAL 520 L DIMENSIONS ( Lx HxP ) Tolerence +/-10% 140.5 x 91.6 x 69.8 |  |  |  |  |
| **74** | Mini bare volume MINIMUM de 42 litres, réfrigérateur compact | **U** | **2** |  |  |
| **75** | Horloge mural DIAMETRE 28 cm minimum | **U** | **4** |  |  |
| **76** | Pack terasse Compose de table en fibre de glasse et deux chaises Le Concurrent doit surligner toutes les caracteristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant | **U** | **16** |  |  |
| **77** | SALADIER PLASTIC ROND 5L 03 | **U** | **6** |  |  |
| **78** | BOCAL CRISTAL AVEC COUV 3KG | **U** | **20** |  |  |
| **79** | POUBELLE A / COUV 50L | **U** | **10** |  |  |
| **80** | POELE CHARKIA PLATE 50 cm | **U** | **2** |  |  |
| **81** | BOITE RANGEMENT 55LT | **U** | **10** |  |  |
| **82** | BOITE RANGEMENT 30LT | **U** | **10** |  |  |
| **83** | BOITE RANGEMENT 10LT | **U** | **10** |  |  |
| **84** | Passoire en inox 28 CM | **U** | **2** |  |  |
| **85** | Couscoussière en Alum Et 59 ° 50 ° / 52 ° 26 8L | **U** | **1** |  |  |
| **86** | Faitout en alum 50 ° 50 / 52 ° 26 | **U** | **2** |  |  |
| **87** | FAITOUT EN ALUM 36 ° 18 | **U** | **4** |  |  |
| **88** | Poêle choc Acces en Alum anti Adhésive 40 CM | **U** | **2** |  |  |
| **89** | Poêle choc Acces en Alum anti Adhésive 28 CM | **U** | **2** |  |  |
| **90** | Poêle choc Acces en Alum anti Adhésive 20 CM | **U** | **2** |  |  |
| **91** | BOUILLOIRE 10L | **U** | **5** |  |  |
| **92** | TERMOSSE AVEC Pompe 5L | **U** | **5** |  |  |
| **93** | Balance 40KG inox | **U** | **2** |  |  |
| **94** | Plateau Rond Tardi GM | **U** | **10** |  |  |
| **95** | THEIRIE 2. OL | **U** | **5** |  |  |
| **96** | Verre A THE CONIQUE 20CL H3082  DECORE LUMINARC / 6 | **U** | **60** |  |  |
| **97** | HACHOIRE A VIANDE | **U** | **1** |  |  |
| **98** | Hachoir à viande Bosh ou equivalent ProPower 1600 W Blanc,Grande capacité de fonctionnement (1,9 kg/mn) grâce à son moteur bloqué à 1600 W, Haute performance pour traiter de grandes quantités d'aliments en un rien de temps | **U** |  |  |  |
| **99** | COUTEAU BOUCHER ROUGE 300MM | **U** | **4** |  |  |
| **100** | COUTEAU DE CUISINE KITCHEN LAB GM / 12 | **U** | **50** |  |  |
| **101** | CISEAU DE CUISINE NOIR 21.5CM | **U** | **2** |  |  |
| **102** | BROCHETTE BAKELITE / 12 | **U** | **30** |  |  |
| **103** | PLANCHE MANCHE BOIS | **U** | **2** |  |  |
| **104** | PLANCHE A DECOUPER 66 ° 42 ° 15 | **U** | **2** |  |  |
| **105** | RAPE 6 FACES | **U** | **2** |  |  |
| **106** | PELLE EN INOX | **U** | **2** |  |  |
| **107** | SPATULE inox perfore 38.7CM KITCHENWARE | **U** | **2** |  |  |
| **108** | CUILLERE DE TABLE 301/6 | **U** | **60** |  |  |
| **109** | CUILLERE DE THE 301/6 | **U** | **60** |  |  |
| **110** | FOURCHETTE DE TABLE 301/6 | **U** | **60** |  |  |
| **11** | FOURCHETTE A GATEAU / PAKI 6 | **U** | **60** |  |  |
| **112** | FOUET PRO 14 ° / 35CM LOTUS | **U** | **4** |  |  |
| **113** | MARMITE EN ALUM 28 ° 28 ° CM | **U** | **4** |  |  |
| **114** | PLATEAU GM | **U** | **6** |  |  |
| **115** | COCOTE 50L EN ALUM REF.PCO44B Fabriquée avec des matériaux de haute qualité Idéale pour cuire vos plats préférés de manière rapide et efficace Ustensile polyvalent pour une utilisation quotidienne en cuisine | **U** | **2** |  |  |
| **116** | COCOTE 30L EN ALUM BEF . PCO44BELILE Matériaux de haute qualité pour une cuisson rapide et uniforme Idéale pour Ne manquez pas l'opportunité de simplifier vos repas avec cette cocotte minute pratique et efficace de Restonet . Commandez dès maintenant les professionnels de la restauration et profitez de la livraison rapide pour équiper votre cuisine professionnelle avec le meilleur équipement . La cocotte minute en aluminium est l'outil idéal pour les restaurants , cafés et pâtisseries qui cherchent à préparer de délicieux plats en un temps record . Sa grande capacité permet de cuisiner pour toute la famille en une seule fois , ce  qui en fait un équipement indispensable dans  toute cuisine professionnelle . | **U** | **2** |  |  |
| **117** | COCOTE 8L EN ALUM BEF . PCO44BELILE idéale pour préparer de délicieux plats en un temps record . Sa grande capacité vous permettra de cuisiner pour toute la famille en un tour de main . Robuste et facile à nettoyer , cette cocotte minute sera votre alliée en cuisine pour des repas savoureux et rapides à preparer Idéale pour les restaurants , cafés et pâtisseries Robuste et facile à nettoyer Préparez des repas savoureux en un temps record | **U** | **2** |  |  |
| **118** | COCOTE 4L EN ALUM BEF . PCO44BELILE Matériaux de haute qualité pour une cuisson rapide et uniforme Idéale pour les professionnels de la restauration Ne manquez pas l'opportunité de simplifier vos repas avec cette cocotte minute pratique et efficace de Restonet . Commandez dès maintenant et profitez de la livraison rapide pour équiper votre cuisine professionnelle avec le meilleur équipement | **U** | **2** |  |  |
| **119** | PASSOIRE EN INOX 28 CM | **U** | **4** |  |  |
| **120** | CASSERROLE 20CM EN ALUM | **U** | **4** |  |  |
| **121** | CASSERROLE 22CM EN ALUM | **U** | **4** |  |  |
| **122** | CASSERROLE 26CM EN ALUM | **U** | **4** |  |  |
| **123** | CASSERROLE 30CM EN ALUM | **U** | **4** |  |  |
| **124** | Bols ROND | **U** | **120** |  |  |
| **125** | LOUCHE MONOLOC OC INOX 12 / 0.51 | **U** | **4** |  |  |
| **126** | LOUCHE MONOLOC OC INOX 14 / 0.751 | **U** | **4** |  |  |
| **127** | Mixeur avec 32000tpm et 2000 W 4 PROGRAMMES 21 | **U** | **2** |  |  |
| **128** | Chariot 3 Niveaux en inox 950 x 500 x 940MM Inox 304 de haute qualité Tupe carre 25x25mm Dim ( mm ) : 950 x 500 x 940 Plateau : 900 x 500 | **U** | **6** |  |  |
| **129** | Organisateur d'épices ( boites a épices hermétique en verre avec support en bambou ) 9Pcs | **U** | **2** |  |  |
| **130** | Les nappes des tables marocaine 2m45cm | **U** | **4** |  |  |
| **131** | Serpillière gaufrée 50 \* 80CM | **U** | **24** |  |  |
| **132** | Chiffons en microfibre 35 \* 35 CM | **U** | **24** |  |  |
| **133** | SET AVEC BROSSES DE NETTOYAGE | **U** | **24** |  |  |
| **134** | MEUBLE DE RANGEMENT 6 NIVEAUX | **U** | **4** |  |  |
| **135** | Robot de cuisine 1200W 1.5L | **U** | **1** |  |  |
| **136** | VERRE à eau en verre | **U** | **60** |  |  |
| **137** | Presse-agrumes professionnel |  |  |  |  |
|  | Presse-agrumes professionnel, équipé d’un moteur asynchrone robuste et silencieux De marque santos ou similaire  Livré avec 3 ogives amovibles pour citrons, citrons verts, oranges et pamplemousses. Facile à nettoyer: cuve, grille et ogive amovibles.Hauteur du bec: 125 mm tolerance de +/- 5%  Débit moyen: 30l/h | **U** | **2** |  |  |
|  | **Total HT** | | | |  |
|  | **TVA 20%** | | | |  |
|  | **TTC 20%** | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Marche passe par appel d’offres ouvert national sur offres de prix | ***EXERCICE 2025***  ***MARCHE N° 4 /2025/INDH/PS*** |

***OBJET :* Equipements de ferme sociale commune Kandar Sidi Khair province Sefrou**

***DRESSE PAR : LE MAITRE D’OUVRAGE :***

#### 

**Signature et cachet du concurrent avec la mention**

**LU et ACCEPTE :**