****

**Bordereau des prix**

**OBJET : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU 6EME ETAGE DU SIEGE DE LA GIZ A RABAT**

**NOTA :**

**L'entreprise doit faire une visite sur les lieux pour préparer son offre et avoir connaissance de difficultés d'exécution de ces travaux. LES SURFACES ET LE METRE EXACT SONT A EFFECTUER PAR L’ENTREPRISE AVANT CHIFFRAGE SUR LA BASE DES PLANS ARCHITECTE ET APRES VISITE DE SITE.**

 **BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **DESIGNATION DES OUVRAGES** | **U.** | **Qtes** | **P.U** | **TOTAL** |
|  | **A/ DEMOLITION - CONSTRUCTION** |  |  |   |   |
| **A-01** | Protection des ouvrages existants  |  |  |   |   |
|  | **Le forfait :** | **Ft**  | 1 |   |   |
| **A-02** | Démolition, dépose et décapage des ouvrages existants y compris évacuation aux décharges publiques  |   |   |   |   |
|   | **Le forfait :** | **Ft** | 1 |   |   |
| **A-03** | Dépose des menuiseries en bois  |  |   |   |   |
|   | **Le forfait :** | **Ft** | 1 |   |   |
| **A-04** | Construction des séparations en BA13  |  |  |  |  |
|  | **Le forfait :** | **Ft** | 1 |  |  |
| **A-05** | Rattrapage, rebouchage et tous les raccordements en BA13 |  |  |  |  |
|  | **Le forfait :** | **Ft** | 1 |  |  |
| **TOTAL DEMOLITION/CONSTRUCTION :** |  |
|  | **B/ PEINTURE** |  |   |   |   |
| **B-01** | Peinture acrylique intérieure sur murs et plafonds |   |   |   |   |
|  | **Le mètre-carré :**  | **M2** | 705 |  |  |
| **TOTAL PEINTURE :**  |  |
|  | **C/ REVETEMENTS DE SOL** |  |   |   |   |
| **C-01** | Revêtement en sol souple, avec 83% vinyle, 7% fibre de verre, 10% PET (couleur au choix de l’architecte) |  |   |   |   |
|  | **Le mètre-carré :** | **M2** | 125 |  |  |
| **C-04** | Plinthes à recouvrement 100% pvc – (couleur au choix de l’architecte)  |  |   |  |   |
|  | **Le mètre-linéaire :** | **Ml** | 75 |   |   |
| **C-03** | Seuil de porte à fixation invisible multi-niveaux de 41 mm qui est un profilé de transition en aluminium (couleur au choix de l’architecte) |  |   |   |   |
|  | **Le mètre-linéaire :** | **Ml** | 5 |   |   |
| **TOTAL REVETEMENTS SOL :** |  |
|  | **D/ CLIMATISATION** |  |  |  |  |
| **D-01** | Fourniture et pose d’un appareil de clim split système à 24000 BTU avec tous les raccordements techniques nécessaires |  |  |  |  |
|  | **L’ensemble :** | **ENS** | 1 |  |  |
| **D-02** | Fourniture et pose d’un appareil de clim split système à 9000 BTU avec tous les raccordements techniques nécessaires |  |  |  |  |
|  | **L’ensemble :** | **ENS** | 1 |  |  |
| **TOTAL CLIMATISATION :** |  |
|  | **E/ ELECTRICITE** |  |  |  |  |
| **D-01** | Retouches et raccords électricité y compris fourniture, pose et raccordement des prises, interrupteurs et prises réseaux pour l’ensemble (Zone projet) |  |  |  |  |
|  | **Le forfait :** | **Ft** | 1 |  |  |
| **TOTAL ELECTRICITE :** |  |
|  | **F/ ACOUSTIQUE** |  |  |  |  |
| **F-01** | Fourniture et la pose de panneaux 120 x 60 cm type AMSTRONG à application directe ou similaire. |  |  |  |  |
|  | **L’unité :** | **U** | 28 |  |  |
| **TOTAL ACOUSTIQUE :** |  |
|  | **G/ MENUISERIES** |  |   |   |   |
| **G-01** | **Menuiseries bois :** les portes indiquées sur le plan architecte seront déposées, restaurées, repeintes, modifiées et reposées à leur nouvel emplacement. (Y compris nouveaux cadres en bois si nécessaires) |  |   |   |  |
|  | **Localisation : Toute menuiserie intérieure cf plan de repérage architecte** |  |   |   |  |
|  | **Le forfait :**  | **Ft** | 1 |   |   |
| **G-02** | **Menuiseries Aluminium :** fourniture et pose de deux ensembles de châssis hauts en aluminium en remplacement de deux unités existantes en bois. Les dimensions sont à relever in situ. (Y compris nouveaux cadres en métal si nécessaires) |  |   |   |   |
|  | **Localisation : Office TT et couloir attenant**  |  |  |  |  |
|  | **L’unité :**  | **U** | 2 |  |  |
| **G-03** | **Le film de protection solaire :** fourniture et pose du film de protection solaire Argent 15 Exterior qui a été conçu pour être appliqué sur la face extérieure des vitrages. (Y compris préparation du support au préalable) |  |  |  |  |
|  | **Le mètre-carré :** | **M2** | 60 |  |  |
| **G-04** | **Les stores :** fourniture et pose de stores à enrouleur motorisés en tissu Rec screen 4000P couleur Beige ou gris (effet black-out) y compris tringles pour le bureau indiqué sur plan architecte. |  |  |  |  |
|  | **Le mètre-carré :** | **M2** | 9 |  |  |
| **TOTAL MENUISERIE :** |  |

|  |
| --- |
| **RECAPITULATION GENERAL** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL DEMOLITION - CONSTRUCTION** |   |   |  |  |
|  | **TOTAL PEINTURE** |   |   |  |  |
|  | **TOTAL REVETEMENTS DE SOL** |   |   |  |  |
|  | **TOTAL CLIMATISATION** |  |
|  | **TOTAL ELECTRICITE** |   |   |  |  |
|  | **TOTAL ACOUSTIQUE** |   |   |  |  |
|  | **TOTAL MENUISERIES** |   |   |  |  |
|  | **TVA 20%** |   |   |   |   |
|  | **TOTAL GENERAL TTC** |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Arrêté le présent le bordereau des prix-détail estimatif à la somme de :** |  |